Технические требования для открытого Чемпионата Ульяновской области 2013 года
Автомобили категории «Прото»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2013 к категории ТР3, со следующими изменениями:
•	Разрешено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники
•	Ширина резины не регламентируется.
Автомобили категории «Спорт»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2013 к категории ТР2, со следующими изменениями: 
•	каркас безопасности рекомендован, но не обязателен;
•	Разрешено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники.
•	Ширина резины не регламентируется.
•	Разрешено использование бедлоков
Автомобили категории «Туризм»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2013 к категории ТР2, со следующими изменениями: 
•	диаметр резины ограничен 838 мм;
•	 допускается установка одной лебедки при условии винчевания в одном направлении (вперед или назад);
•	Ширина резины не регламентируется.
•	Разрешено использование бедлоков
Автомобили категории "Модифицированный" 
Вышеуказанные требования категории «Туризм» со следующими ограничениями: 
·  установка лебедок запрещена.
Автомобили категории «Стандарт»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2013 к категории ТР0, со следующими изменениями: 
•	 диаметр резины может отличаться от рекомендованного заводом-изготовителем, но не более чем на 20 мм.;
•	разрешена установка шноркеля;
•	разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций кроме защиты.
•	разрешена минимальная резка автомобиля;
•	установка лебедок запрещена;
•	разрешено изменение оригинальных картеров мостов для установки блокировок.
Категория «ATV открытый»
Любые ATV, UTV (квадроциклы) без ограничений