Технические требования к автомобилям для трофи-рейда
 «СПРУТ-ТРОФИ» на 2014 год.
   
Автомобили категории «УАЗ - СПРУТ»
В классе «УАЗ - СПРУТ» могут принимать участие автомобили марки УАЗ подготовленные с учетом следующих требований:
1. С учетом требований раздела «Оборудование безопасности» см. Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов 2013 года.  
2. С учетом ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2013 к категории ТР2, со следующими изменениями: 
•	Разрешается установка резины только марки Я-435 и Я-245;
•	допускается установка одной лебедки при условии винчевания в одном направлении (вперед или назад);
•	допускается использование только электрических лебедок с расположением мотора на одной оси с барабаном (исключается использование «вертикалок»).
•	Резка резины запрещена.
•	Запрещена установка на колеса  цепей, шипов и других приспособлений, улучшающих возможности автомобиля по преодолению бездорожья.